СОПРОВОДИТЕЛЬНЫЙ ФОРМУЛЯР НА ПРИНТЕР ZEBRA

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| # | Наименование | Отметка | Комментарий |
| 1 | **Дислокация** | Фасовка 1 |  |
| 2 | Name: | SCALES-PRN-003 |  |
| 3 | Password | 1234 |  |
| 4 | IPv4-адрес: | 10.0.19.66 |  |
| 5 | DNS запись добавлена в DNS сервере AD | + |  |
| 6 | Запись в Таблице IP\_Table произведена | + |  |
| 7 | Физический адрес (MAC): | 00:07:4D:B0:AA:B7 |  |
| 8 | **Print Mode** to **Peel-off**  *And saves the current settings to the EEPROM* |  | ^XA^MMP^XZ  ^XA^JUS^XZ |
| 9 | **Установить насыщенность печати принтера, где xx от 00 до 30, по умолчанию – 15. Можно уменьшить до значения 00.**  *And saves the current settings to the EEPROM* |  | ~SDxx\n  ^XA^JUS^XZ |